**LD557A**

大型显示器

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h2.jpg

**产品概要**

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h3.jpg

**易读的大型高亮度LED，防水滴•防尘的坚牢机箱。**

易读的大型高亮度LED，防水滴•防尘的坚牢机箱。  
对应SI/F，螺旋电流式字高57mm大型显示器。  
仪表显示值可从毛重•净重•皮重 •仪表显示数中选择，通过外部信号可以锁定显示值。作为附属品提供墙壁悬挂钩具，空中吊用为选项。



* [http://www.unipulse.com/icon/si-f.gif](http://www.unipulse.com/cn/products/function_icon.html)
* [http://www.unipulse.com/icon/current-loop.gif](http://www.unipulse.com/cn/products/function_icon.html)
* http://www.unipulse.com/mark/rohs.gif

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h2.jpg

**技术参数**

[显示部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#01) ｜[设定部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#02)｜ [通讯部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#03) ｜[一般性能](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#04)｜[附属品](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#05)

|  |  |
| --- | --- |
| 显示部分 | |
| **显示素子** | 红色高亮度LED |
| **显示位数** | 5位(-9999～99999) |
| **文字尺寸** | 字高57mm |
| **文字幅度** | 43mm |
| **视认距离** | 30m以上 |
| **単位** | 免去面罩，附有贴纸（kg/g/t/N/lb） |

|  |  |
| --- | --- |
| 设定部分 | |
| **设定方法** | 8bit dip 开关 |
| **设定项目** | * ･ 显示重量 * 毛重•净重•皮重 •仪表显示数值 * ･ 小数点位置 * 从0，0.0，0.00，0.000，0.0000中选择（0.0000为联结ACL时） * ･ 亮度 * 低亮度，高亮度 * ･ 打印指令动作 （SIF） * 忽视打印指令，只接收打印指令时更新显示 * ･ 通讯中断时动作 （ACL） * 显示全位数，显示最后收到的数据 |

|  |  |
| --- | --- |
| 通讯部分 | |
| **接口** | * ･ SIF * 2线式串行接口 * ･ ACL * 螺旋电流式接口 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般性能 | |
| **电源电压** | AC100～240V（＋10％－15％）（自由电源50/60Hz） |
| **消耗电力** | 约10W |
| **突入电流** | 15A, 2.5msec：AC100V平均负载状态（常温，开始时） 30A, 2.5msec：AC240V平均负载状态（常温，开始时） |
| **使用条件** | 温度…使用温度范围：－10～＋40℃ 保存温度范围：－20～＋75℃ 湿度…85％RH以下（无凝霜） |
| **外形尺寸** | 415（W）×150（H）×66（D）mm（不含凸起部分） |
| **重量** | 约3.5kg |

|  |  |
| --- | --- |
| 附属品 | |
| **AC输入电源（标称规格125V）3m** | 1 |
| **单位标记贴纸** | 1 |
| **悬挂墙壁钩具** | 1 |
| **使用说明书** | 1 |

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h2.jpg

**选购件**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 详细 |
| **ANG** | 空中悬挂用钩具 |
| **HOD** | 挂钩 |

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h2.jpg

**其他选购件**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 详细 |
| **CAAC2P-B3** | AC输入电源 3m |
| **CAAC3P-CEE7/7-B2** | AC输入电源（耐压250V）2m |

http://www.unipulse.com/cn/products/images/title-h2.jpg