**LD557A**

大型显示器



**产品概要**



**易读的大型高亮度LED，防水滴•防尘的坚牢机箱。**

易读的大型高亮度LED，防水滴•防尘的坚牢机箱。
对应SI/F，螺旋电流式字高57mm大型显示器。
仪表显示值可从毛重•净重•皮重 •仪表显示数中选择，通过外部信号可以锁定显示值。作为附属品提供墙壁悬挂钩具，空中吊用为选项。



* 
* 
* 



**技术参数**

[显示部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#01) ｜[设定部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#02)｜ [通讯部分](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#03) ｜[一般性能](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#04)｜[附属品](http://www.unipulse.com/cn/products/LD557A.html#05)

|  |
| --- |
| 显示部分 |
| **显示素子** | 红色高亮度LED |
| **显示位数** | 5位(-9999～99999) |
| **文字尺寸** | 字高57mm |
| **文字幅度** | 43mm |
| **视认距离** | 30m以上 |
| **単位** | 免去面罩，附有贴纸（kg/g/t/N/lb） |

|  |
| --- |
| 设定部分 |
| **设定方法** | 8bit dip 开关 |
| **设定项目** | * ･ 显示重量
* 毛重•净重•皮重 •仪表显示数值
*
* ･ 小数点位置
* 从0，0.0，0.00，0.000，0.0000中选择（0.0000为联结ACL时）
*
* ･ 亮度
* 低亮度，高亮度
*
* ･ 打印指令动作（SIF）
* 忽视打印指令，只接收打印指令时更新显示
*
* ･ 通讯中断时动作（ACL）
* 显示全位数，显示最后收到的数据
 |

|  |
| --- |
| 通讯部分 |
| **接口** | * ･ SIF
* 2线式串行接口
*
* ･ ACL
* 螺旋电流式接口
 |

|  |
| --- |
| 一般性能 |
| **电源电压** | AC100～240V（＋10％－15％）（自由电源50/60Hz） |
| **消耗电力** | 约10W |
| **突入电流** | 15A, 2.5msec：AC100V平均负载状态（常温，开始时）30A, 2.5msec：AC240V平均负载状态（常温，开始时） |
| **使用条件** | 温度…使用温度范围：－10～＋40℃ 保存温度范围：－20～＋75℃湿度…85％RH以下（无凝霜） |
| **外形尺寸** | 415（W）×150（H）×66（D）mm（不含凸起部分） |
| **重量** | 约3.5kg |

|  |
| --- |
| 附属品 |
| **AC输入电源（标称规格125V）3m** | 1 |
| **单位标记贴纸** | 1 |
| **悬挂墙壁钩具** | 1 |
| **使用说明书** | 1 |



**选购件**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 详细 |
| **ANG** | 空中悬挂用钩具 |
| **HOD** | 挂钩 |



**其他选购件**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 详细 |
| **CAAC2P-B3** | AC输入电源 3m |
| **CAAC3P-CEE7/7-B2** | AC输入电源（耐压250V）2m |

